清单编制说明

一、工程概况：

1.工程地址:南京市栖霞区南京体育学院仙林校区
2工程名称:仙林校区综合服务楼二楼教师办公室(原超市区域)改造工程

3.编制范围:修缮改造、安装

4.内容概况:将原有二楼超市进行修缮改造变更功能为办公区域

二、编制依据:

1.建设单位提供的仙林校区综合服务楼二楼教师办公室（原超市区域）改造工程的施工图纸；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套计算标准；

3.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告--（2025）第12号；

4.《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》(2026)及现行政策性文件等;

5.税率公文:苏建价函（2025）2号；

6.与招标工程相关的技术标准规范；

7.工程特点及交付标准、现场情况；

8.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

9.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

10.其他相关资料

三、其他需要说明的问题:

1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用；

2.通用措施项目费用:安全生产费足额计取；

3.暂列金、专业工程暂估价:未考虑；

4.本工程无甲供材；

5.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

工程质量、材料、施工等的特殊要求:

1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；

2.施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品；

3.砼:所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整，砼应根据设计图纸及规范要求掺加外加剂，其费用含在投标报价中，结算时不作调整。

4.砂浆:本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。

五、其他需说明的问题:

1.本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。

2.清单里的项目特征仅为简要概述，并非完整全面描述；若特征描述不全，投标人必须结合资料以及相应规范综合考量，把对应费用纳入报价。

3.投标人可结合自身施工组织设计增补措施项目，但不能修改招标人已经列出的措施项目。

4.对于通用措施项目安全文明施工费按规定的费率调整外，其余通用措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。

六、主要材料推荐品牌表:

	序号


	材料品种


	推荐品牌



	1
	格栅吊顶


	欧斯龙、华狮龙



	2
	乳胶漆


	立邦、三棵树、多乐士

	3
	墙地砖


	东鹏瓷砖、冠珠瓷砖、马可波罗工程砖



	4
	隔断


	南京华美隔断、泰格

	5
	门窗


	新豪轩、派雅

	6
	灯具


	雷士、欧普、飞利浦

	7
	线缆


	远东、江南

	8
	配管


	联塑、伟星、日丰

	9
	配电箱


	正泰、施耐德、德力西



	10
	插座、开关


	正泰、施耐德、德力西




