
工程量清单编制总说明
工程名称：生物力学实验室改造升级工程（二次申请造价）
	一、工程概况
[bookmark: _Hlk227661812]南京体育学院位于南京市玄武区灵谷寺路8号，生物力学实验室改造升级（二次申请造价）工程主要施工内容有：拆除原有地胶、门窗、墙面、吊顶等，重新铺设环氧地坪，更换室内吊顶，更换实验室多个防火门、木门及窗帘，室内墙面出新等。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GB/T50854-2024）》；
2、招标人要求的本工程的施工范围、施工做法及现场测量的工程量数据；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》及营改增调整文件。
4、根据《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）规定，本工程为增值税一般计税方法，税率标准执行苏建函价[2025]2号文件；
5、现行其他有关的工程建设管理文件，设计、施工、验收标准、规程、标准等；
6、本工程招标文件（待提供）；
7、工程建设现场情况等。
三、编制范围
招标人要求的生物力学实验室改造升级（二次申请造价）工程全部内容的施工及验收。
四、编制说明
（一）一般说明
1、施工现场情况：本工程位于校园内，具体以现场踏勘情况为准。
2、交通运输情况：城市道路和校园道路交通运输条件正常，具体以现场踏勘情况为准。
3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》和相应计算标准的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》要求执行。
5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。 
6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算标准”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。 
7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计（如有）、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
9.投标人可根据踏勘工程现场情况及各自施工组织设计需要增加相应的措施项目。
（二）特殊说明
1、投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、图纸及现场踏勘情况，对分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以施工招标图纸和标准为准。工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。
2、投标人在收到工程量清单时必须对清单的项目特征描述进行复核，如果投标人复核后认为描述有错误、清单不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，若投标人未在答疑时提出，则表示认同招标工程量清单不存在缺项或漏项及上述有误等情况，投标人中标后不得以任何理由对本清单漏项、上述不详、错误提出索赔要求。
3、本工程最高投标限价（含综合单价）为招标人根据相关规定结合市场价编制，投标人未在约定时间内提出异议，视为对最高投标限价（含综合单价）完全理解并接受，中标后不作调整。
4、安全施工费、文明施工费、环境保护费等措施费，按当地政策要求，自行考虑计入报价中。
5、本项目建筑垃圾必须按南京市政府相关文件规定进行处置，相关费用投标人综合考虑计入投标报价，结算时不调整。
6、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。
五、存在的问题及工程量清单编制解决方案
本工程无设计图纸，工程施工范围及做法按招标人要求结合相关施工标准确定，投标人报价时以清单特征描述的做法及施工标准为准。
六、材料报价要求 
主要材料推荐品牌如下：
	序
号
	设备材料名称
	品牌（参照或相当于）
	备注

	1
	水泥
	海螺、江南、天龙
	各种标号

	2
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树
	各种规格

	3
	铝型材
	凤铝、中铝、浙江栋梁
	各种规格

	4
	防水材料
	东方雨虹、大明、台安
	各种规格

	5
	墙地砖
	马可波罗、新中源、现代
	各种规格

	6
	灯具
	飞利浦、雷士、欧普
	各种规格

	7
	电线、电缆
	远东、江南、上上
	各种规格


投标人投标时须按发包人提供的推荐品牌进行报价，实际施工的品牌必须经发包人确认后方可采购，投标人并不得以最终确定品牌与投标不同而要求增加费用，投标人自行考虑此风险。
上述材料设备品牌仅仅是发包人确定推荐的主要部分材料设备，对发包人未在此明确的材料设备，投标人在实际施工时，须报发包人确认后采购实施，投标人并不得以最终确定品牌与投标不同而要求增加费用，投标人自行考虑此风险。
七、招标人预留金
根据本工程实际情况，考虑招标人暂定金额（预留金） 10000 元（不含税费），计入单位工程其他项目清单中。
八、填表须知          
1、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
2、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
3、金额（价格）均应以人民币表示。
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